Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, 1 sztuki fabrycznie nowego pługa przedniego, składanego lub równoważnego, przystosowanego do odśnieżania dróg, chodników i placów, oraz 1 sztuki fabrycznie nowej przyczepy transportowej. Wymieniony sprzęt przeznaczony jest do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz usuwania skutków sytuacji kryzysowych.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów technicznych oferowanego ciągnika, pługa przedniego oraz przyczepy transportowej w odpowiednich tabelach formularza ofertowego, w kolumnie „Parametr oferowany”.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta dotyczące oferowanego ciągnika rolniczego, pługa przedniego oraz przyczepy transportowej. Dokumenty te powinny umożliwiać weryfikację wymaganych parametrów technicznych i użytkowych oferowanego sprzętu. W przypadku gdy przedłożone dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie spełnienia określonych wymagań, Zamawiający może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami.
2. Ciągnik rolniczy – minimalne wymagania techniczne
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany

	1
	Rodzaj pojazdu
	Ciągnik rolniczy
	

	2
	Stan
	Fabrycznie nowy, nieużywany
	

	3
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r.
	

	4
	Moc silnika
	Minimum 25 KM
	

	5
	Silnik
	Wysokoprężny lub benzynowy, chłodzony cieczą
	

	6
	Liczba cylindrów
	Minimum 3
	

	7
	Napęd
	4×4, załączany mechanicznie lub równoważnie
	

	8
	Skrzynia biegów
	Mechaniczna lub równoważna
	

	9
	Biegi
	Minimum 9 do przodu i 3 do tyłu lub równoważne
	

	10
	Blokada mechanizmu różnicowego
	Wymagana
	

	11
	WOM tylny
	Wymagany, minimum 540 obr./min
	

	12
	Układ hydrauliczny
	Wymagany
	

	13
	Wydajność pompy hydraulicznej
	Minimum 20 l/min lub równoważna
	

	14
	Przedni TUZ
	Wymagany
	

	15
	Tylny TUZ
	Wymagany
	

	16
	Kabina operatora
	Zamknięta
	

	17
	Klimatyzacja
	Wymagana
	

	18
	Oświetlenie robocze
	Wymagane
	

	19
	Koła
	Przystosowane do pracy w terenie
	

	20
	Homologacja
	Wymagana, jeżeli wymagana przepisami dla danego pojazdu
	

	21
	Dokumentacja
	Kompletna, w języku polskim
	

	22
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


3. Przedni pług odśnieżający – minimalne wymagania techniczne
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany

	1
	Rodzaj urządzenia
	Pług przedni do odśnieżania
	

	2
	Stan
	Fabrycznie nowy, nieużywany
	

	3
	Przeznaczenie
	Odśnieżanie dróg, chodników, placów oraz terenów użyteczności publicznej
	

	4
	Szerokość robocza
	Minimum 1,50 m
	

	5
	Konstrukcja
	Składana lub zabezpieczona przed przeciążeniem
	

	6
	Sposób montażu
	Na przednim układzie zawieszenia TUZ lub za pomocą kompatybilnego systemu mocowania
	

	7
	Regulacja ustawienia
	Wymagana możliwość regulacji ustawienia pługa
	

	8
	Lemiesz
	Wykonany z materiału odpornego na ścieranie
	

	9
	Elementy montażowe
	Kompletny zestaw elementów niezbędnych do montażu
	

	10
	Kompatybilność
	Pełna kompatybilność z oferowanym ciągnikiem
	


4. Przyczepa transportowa – minimalne wymagania techniczne
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany

	1
	Typ
	Przyczepa transportowa
	

	2
	Konstrukcja
	Jednoosiowa
	

	3
	Stan
	Fabrycznie nowa
	

	4
	Ładowność
	Minimum 1,25 t
	

	5
	Wymiary skrzyni
	Minimum 2500 × 1250 mm
	

	6
	Burty
	Metalowe
	

	7
	Wysokość burt
	Minimum 350 mm
	

	8
	Nadstawki
	Siatkowe, minimum 500 mm
	

	9
	System wywrotu
	Wymagany
	

	10
	Ogumienie
	Przystosowane do pracy w terenie
	

	11
	Oświetlenie
	Wymagane, dopuszczone do ruchu
	

	12
	Dyszel
	Z odpowiednim zaczepem kompatybilnym z ciągnikiem
	

	13
	Koło podporowe
	Wymagane
	

	14
	Kliny pod koła
	Minimum 2 szt.
	

	15
	Dokumentacja
	Kompletna, w języku polskim
	

	16
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy
	


5. Kompatybilność zestawu
1. Wszystkie dostarczone elementy muszą być ze sobą kompatybilne.
2. Ciągnik musi umożliwiać bezpieczną współpracę z oferowaną przyczepą.
3. Przedni pług musi być przystosowany do montażu i eksploatacji z oferowanym ciągnikiem.
4. Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór wszystkich elementów zestawu.
5. Wykonawca zapewni przygotowanie sprzętu do pracy oraz instruktaż z zakresu jego obsługi.
6. Dokumentacja
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
· instrukcję obsługi ciągnika w języku polskim;
· instrukcję obsługi przyczepy;
· książkę gwarancyjną;
· dokumenty wymagane do rejestracji ciągnika i przyczepy, jeżeli są wymagane;
· dokumentację techniczną;
· dokumentację układu hydraulicznego i osprzętu;
· dokumentację pługa;
· dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i ruchu, stosownie do obowiązujących przepisów.
7. Dostawa
Sprzęt zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do:
Urząd Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki.
Sprzęt musi być przygotowany do eksploatacji i odbioru.
8. Równoważność
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jeżeli zapewniają one parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w niniejszym OPZ.


