Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY 
1. DANE WYKONAWCY
Nazwa: ...........................................................................................................
Adres: ............................................................................................................
NIP: ................................................................................................................
REGON: ..........................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu: ....................................................................
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
1) 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kabiną i klimatyzacją;
2) 1 sztuki fabrycznie nowego pługa przedniego, składanego lub równoważnego, przystosowanego do odśnieżania dróg, chodników i placów;
3) 1 sztuki fabrycznie nowej przyczepy transportowej.
Wymieniony sprzęt przeznaczony jest do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz usuwania skutków sytuacji kryzysowych.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich tabel poprzez podanie rzeczywistych parametrów oferowanego sprzętu w kolumnie „Parametr oferowany”. Należy podać konkretne wartości, rodzaje lub rozwiązania techniczne, odpowiednio do charakteru danego parametru.
W przypadku parametrów, które nie mają zastosowania do danego modelu lub rozwiązania, Wykonawca powinien wpisać „nie dotyczy” wraz z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli jest ono konieczne.
3. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU
A. CIĄGNIK ROLNICZY WRAZ Z KABINĄ I KLIMATYZACJĄ
Dane identyfikacyjne oferowanego ciągnika:
Marka: ...........................................................................................................
Model: ............................................................................................................
Producent: ......................................................................................................
Rok produkcji: ................................................................................................
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany

	1
	Rodzaj pojazdu
	Ciągnik rolniczy
	

	2
	Stan
	Fabrycznie nowy, nieużywany
	

	3
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r.
	

	4
	Moc silnika
	Minimum 25 KM
	

	5
	Silnik
	Wysokoprężny lub benzynowy, chłodzony cieczą
	

	6
	Liczba cylindrów
	Minimum 3
	

	7
	Napęd
	4×4, załączany mechanicznie lub równoważnie
	

	8
	Skrzynia biegów
	Mechaniczna lub równoważna
	

	9
	Liczba biegów
	Minimum 9 do przodu i 3 do tyłu lub równoważne
	

	10
	Blokada mechanizmu różnicowego
	Wymagana
	

	11
	WOM tylny
	Wymagany, minimum 540 obr./min
	

	12
	Układ hydrauliczny
	Wymagany
	

	13
	Wydajność pompy hydraulicznej
	Minimum 20 l/min lub równoważna
	

	14
	Przedni TUZ
	Wymagany
	

	15
	Tylny TUZ
	Wymagany
	

	16
	Kabina operatora
	Zamknięta
	

	17
	Klimatyzacja
	Wymagana
	

	18
	Oświetlenie robocze
	Wymagane
	

	19
	Koła
	Przystosowane do pracy w terenie
	

	20
	Homologacja
	Wymagana, jeżeli wymagana przepisami dla danego pojazdu
	

	21
	Dokumentacja
	Kompletna, w języku polskim
	


[bookmark: _GoBack]B. PŁUG PRZEDNI DO ODŚNIEŻANIA
Dane identyfikacyjne oferowanego pługa:
Producent: ......................................................................................................
Marka: ...........................................................................................................
Model: ............................................................................................................
Rok produkcji: ................................................................................................
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany

	1
	Rodzaj urządzenia
	Pług przedni do odśnieżania
	

	2
	Stan
	Fabrycznie nowy, nieużywany
	

	3
	Przeznaczenie
	Odśnieżanie dróg, chodników, placów oraz terenów użyteczności publicznej
	

	4
	Szerokość robocza
	Minimum 1,50 m
	

	5
	Konstrukcja
	Składana lub zabezpieczona przed przeciążeniem
	

	6
	Sposób montażu
	Na przednim układzie zawieszenia TUZ lub za pomocą kompatybilnego systemu mocowania
	

	7
	Regulacja ustawienia
	Wymagana możliwość regulacji ustawienia pługa
	

	8
	Lemiesz
	Wykonany z materiału odpornego na ścieranie
	

	9
	Elementy montażowe
	Kompletny zestaw elementów niezbędnych do montażu
	

	10
	Kompatybilność
	Pełna kompatybilność z oferowanym ciągnikiem
	


C. PRZYCZEPA TRANSPORTOWA
Dane identyfikacyjne oferowanej przyczepy:
Producent: ......................................................................................................
Marka: ...........................................................................................................
Model: ............................................................................................................
Rok produkcji: ................................................................................................
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany

	1
	Typ
	Przyczepa transportowa
	

	2
	Konstrukcja
	Jednoosiowa
	

	3
	Stan
	Fabrycznie nowa
	

	4
	Ładowność
	Minimum 1,25 t
	

	5
	Wymiary skrzyni
	Minimum 2500 × 1250 mm
	

	6
	Burty
	Metalowe
	

	7
	Wysokość burt
	Minimum 350 mm
	

	8
	Nadstawki
	Siatkowe, minimum 500 mm
	

	9
	System wywrotu
	Wymagany
	

	10
	Ogumienie
	Przystosowane do pracy w terenie
	

	11
	Oświetlenie
	Wymagane, dopuszczone do ruchu
	

	12
	Dyszel
	Z odpowiednim zaczepem kompatybilnym z ciągnikiem
	

	13
	Koło podporowe
	Wymagane
	

	14
	Kliny pod koła
	Minimum 2 szt.
	

	15
	Dokumentacja
	Kompletna, w języku polskim
	


4. KOMPATYBILNOŚĆ ZESTAWU
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej kompatybilności wszystkich elementów zestawu.
	Lp.
	Wymaganie
	Potwierdzenie / opis oferowanego rozwiązania

	1
	Wszystkie dostarczone elementy muszą być ze sobą kompatybilne.
	

	2
	Ciągnik musi umożliwiać bezpieczną współpracę z oferowaną przyczepą.
	

	3
	Przedni pług musi być przystosowany do montażu i eksploatacji z oferowanym ciągnikiem.
	

	4
	Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór wszystkich elementów zestawu.
	

	5
	Wykonawca zapewni przygotowanie sprzętu do pracy oraz instruktaż z zakresu jego obsługi.
	


5. GWARANCJA I SERWIS
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jeden, jednolity okres gwarancji wynoszący minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia, obejmujący ciągnik rolniczy, pług przedni oraz przyczepę transportową.
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne
	Parametr oferowany

	1
	Okres gwarancji
	Minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia, obejmujący ciągnik rolniczy, pług przedni oraz przyczepę transportową
	

	2
	Początek biegu gwarancji
	Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń
	

	3
	Serwis gwarancyjny
	Zapewniony dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia
	

	4
	Punkt serwisowy
	Należy wskazać punkt serwisowy lub sposób realizacji serwisu gwarancyjnego
	

	5
	Adres / sposób realizacji serwisu
	Należy wskazać
	


Okres gwarancji dla każdego z elementów zestawu nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca nie może zastosować odrębnego, krótszego okresu gwarancji dla pługa przedniego lub przyczepy transportowej.
6. WYMAGANA DOKUMENTACJA
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonym sprzętem:
	Lp.
	Dokument
	Wymaganie
	Potwierdzenie / uwagi

	1
	Instrukcja obsługi ciągnika
	W języku polskim
	

	2
	Instrukcja obsługi przyczepy
	W języku polskim
	

	3
	Instrukcja obsługi pługa
	W języku polskim
	

	4
	Dokumenty gwarancyjne
	Dla wszystkich elementów zestawu
	

	5
	Dokumenty wymagane do rejestracji ciągnika i przyczepy
	Jeżeli są wymagane
	

	6
	Dokumentacja techniczna
	Kompletna
	

	7
	Dokumentacja układu hydraulicznego i osprzętu
	Wymagana
	

	8
	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i ruchu
	Stosownie do obowiązujących przepisów
	


7. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. Kartę katalogową, specyfikację techniczną lub inny dokument producenta oferowanego ciągnika rolniczego.
2. Kartę katalogową, specyfikację techniczną lub inny dokument producenta oferowanego pługa przedniego.
3. Kartę katalogową, specyfikację techniczną lub inny dokument producenta oferowanej przyczepy transportowej.
Dokumenty powinny umożliwiać Zamawiającemu weryfikację parametrów technicznych i użytkowych oferowanego sprzętu oraz potwierdzać spełnienie wymagań minimalnych określonych w niniejszym formularzu.
W przypadku gdy przedłożone dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie spełnienia określonych wymagań, Zamawiający może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami, z uwzględnieniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym i właściwych przepisach.
8. CENA OFERTY
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1
	Ciągnik rolniczy wraz z kabiną i klimatyzacją
	1 szt.
	
	

	2
	Pług przedni do odśnieżania
	1 szt.
	
	

	3
	Przyczepa transportowa
	1 szt.
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


Cena netto: ........................................................ zł
Kwota podatku VAT: ............................................. zł
Cena brutto: ........................................................ zł
Słownie cena brutto:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Cena obejmuje kompletny zestaw, transport i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przygotowanie sprzętu do eksploatacji, instruktaż z zakresu obsługi, wymagane wyposażenie, dokumentację oraz wszystkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.
9. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i akceptujemy określone w nich wymagania.
2) Oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania minimalne określone przez Zamawiającego.
3) Wszystkie elementy zestawu są fabrycznie nowe, nieużywane i kompatybilne ze sobą.
4) Oferowany ciągnik posiada napęd 4×4 oraz zamkniętą kabinę z klimatyzacją.
5) Oferowany zestaw obejmuje przedni pług odśnieżający, przystosowany do współpracy z oferowanym ciągnikiem.
6) Oferowana przyczepa posiada ładowność minimum 1,25 t oraz wymagany system wywrotu.
7) Podane w formularzu parametry techniczne odpowiadają rzeczywistym parametrom oferowanego sprzętu.
8) Do oferty załączono karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta umożliwiające weryfikację parametrów oferowanego sprzętu.
9) Zapewniamy jednolity okres gwarancji wynoszący minimum 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia, tj. ciągnik rolniczy, pług przedni oraz przyczepę transportową.
10) Okres gwarancji na każdy z elementów zestawu będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
11) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym transport, dostawę i przygotowanie sprzętu do pracy.
12) Zapewniamy przygotowanie sprzętu do eksploatacji oraz instruktaż z zakresu jego obsługi.
13) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy.
14) Dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i dokumentacją producentów.
10. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
	Lp.
	Nazwa dokumentu
	Załączono (TAK/NIE)

	1
	Karta katalogowa / specyfikacja techniczna ciągnika
	

	2
	Karta katalogowa / specyfikacja techniczna pługa przedniego
	

	3
	Karta katalogowa / specyfikacja techniczna przyczepy
	

	4
	Inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego sprzętu (jeżeli dotyczy)
	


Miejscowość i data: ....................................................................................

Podpis Wykonawcy / osoby upoważnionej:
....................................................................................................................
